PYTANIA SKIEROWANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ UDZIELONE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

1). Dot. p. 3.1.1.c. Czy ze względu na słabą jakość tynków na słupach międzyokiennych dopuszczalne jest wykonanie onudowy z płyt typu OSB i otynkowanie?

Odp.: Tak, dopuszczamy taką możliwość.

2). Dot. p. 3.11.h, j. Czy drzwi mogą być wykonane ze stali i czy wymagane jest, aby spełniały wymagania przeciwpożarowe?

Odp.: Tak, dopuszczamy montaż drzwi stalowych z zachowaniem normatywnych parametrów. Drzwi nie muszą spełniać wymogów przeciwpożarowych.

3). Dot. p. 3.1.1.k. Czy dopuszczalne jest wykonanie podpór od strony poręczy do ziemi na wykonane wczesniej fundamenty miejscowe tak, aby usztywnić konstrukcję schodów i podestu?

Odp.: Nie, należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

4). Dot. p. 3.1.1.m. Czy dopuszczalne jest wykonanie wykończenia z płyt OSB – wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy cementowej spowoduje podniesienie wilgotności posadzki, a co za tym idzie przedłużenie terminu realizacji o min. 1 miesiąc (parkiet można układać przy wilgotności podłoża max. 2%)?

Odp.: Tak, dopuszczamy wykonanie wykończenia z płyt typu OSB.

5). Dot. p. 3.1.1.l. – montaż tablic do piłki koszykowej. W sali znajduje się jedna, czy Zamawiający dostarczy nowe tablice?

Odp.: Tak, Zamawiający dostarczy nowe tablice.

6). Dot. p. 3.1.1.n, o. Czy dopuszczalne jest zastosowanie deski warstwowej w systemie podłogi sportowej spełniającej normę PN-EN 14904 – system podłóg sportowych elastycznych, co wiąże się z podniesieniem poziomu sali o ok. 5 cm?

Odp.: Tak, dopuszczamy taka możliwość.

7). Kwestia listew przyściennych?

Odp.: Listwy przypodłogowe należy zamontować jako integralna część podłogi.