|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |
| NAZWA INWESTYCJI | **Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”** |  |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Warszawska 38, 87-500 RypinJednostka ewidencyjna Rypin, obręb ewidencyjny Rypin, dz. nr 520/12 |  |
| INWESTOR | Powiat Rypiński |  |
| ADRES INWESTORA | ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin |  |
|  |
| **Wartość netto:** | **zł** |  |
| **Vat ……..%:** |  **zł** |  |
| **Wartość brutto (cena ofertowa):** |  **zł** |  |
| **Słownie brutto:**  |  |
| WYKONAWCA :Ofertę sporządził:Data sporządzenia: ……………………………..  |

|  |
| --- |
| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |
| Nazwa | Wartość Netto[zł] | Podatek VAT ….. %[zł] | Wartość brutto[zł] |
| Roboty demontażowe i rozbiórkowe |  | x | x |
| Roboty instalacyjne  |  | x | x |
| Roboty wykończeniowe  |  | x | x |
| Wyposażenie  |  | x | x |
| **RAZEM:**  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | **Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **zł** | **zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze**  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie istniejących ścian z cegły gr. 24 cm w łazienkach | m3 | 4.40 |  |  |
| 2d.1 | KNR 4-01 0701-03  | Skucie istniejących płytek ściennych oraz posadzkowych  | m2 | 51.80 |  |  |
| 3d.1 | KNR 4-01 0354-04  | Demontaż istniejących ościeżnic drzwi wejściowych i wewnętrznych łazienek  | szt. | 6,00  |  |  |
| 4d.1 | KNR-W 4-01 0440-06  | Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt G-K  | m2 | 15.28 |  |  |
| 5d.1 | KNR 19-01 0116-05  | Usunięcie z budynku gruzu z wysokości II piętra z transportem ręcznym m  | m3 | 5.94 |  |  |
| 6d.1 | KNR 4-01 0304-01  | Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie korytarza  | m3 | 0.45  |  |  |
| 7d.1 | KNR 4-01 0329-03  | Powiększenie istniejącego otworu drzwi wejściowych z korytarza w celu dostosowania otworu dla korzystania przez osoby niepełnosprawne  | m3 | 0.10  |  |  |
| 8d.1 | KNR 2-02 0121-01  | Wykonanie nowych ścianek działowych z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm murowanych na zaprawie klejowej  | m2 | 17.06 |  |  |
| 9d.1 | KNR 2-02 1102-01  | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek  | m2 | 16.27  |  |  |
| **Podsumowanie:** |  |
| **2** |  | **Roboty instalacyjne**  |  |  |  |  |
| 10d.2 | KNR 4-02 0230-08  | Demontaż istniejącego rurociągu z PCW o śr. 110 mm  | m | 33.90 |  |  |
| 11d.2 | S 215 0600- 02  | Wykonanie nowej instalacji wodociągowej - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach łazienki  | m | 16.50 |  |  |
| 12d.2 | S 215 0800- 01  | Wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych w łazience  | m | 7.00 |  |  |
| 13d.2 | S 215 1000- 04  | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków w bruzdach ściennych łączone metodą wciskową - podejścia pod WC  | m | 55.80 |  |  |
| 14d.2 | KNR 0-13 0228-01  | Rurociągi o śr. 50 mm wykonane w bruzdach ściennych - podejścia pod umywalki  | m | 5.00 |  |  |
| 15d.2 | KNR 4-01 0336-01  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do podejść pod umywalki  | m | 5.00 |  |  |
| 16d.2 | KNR 2-17 0114-01  | Wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej w przestrzeni podsufitowej z rur stalowych średnicy 100 mm  | m | 10.00 |  |  |
| 17d.2 | KNR 4-01 0336-03  | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podejścia pod WC  | m | 11.00 |  |  |
| 18d.2 | TZKNBK XVII 07-06  | Instalowanie nowych przewodów elektrycznych YDY do 3x2,5 mm2 do gniazd wtykowych oraz do oświetlenia łazienki  | m | 21.90 |  |  |
| **Podsumowanie:** |  |
| **3** |  | **Roboty wykończeniowe**  |  |  |  |  |
| 19d.3 | KNR 2-02 0822-05  | Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie klejowej  | m2 | 82.62 |  |  |
| 20d.3 | KNR 2-02 1016-01  | Dostawa i montaż kompletnych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną metalową i okuciami: 1) Drzwi wejściowe do łazienki z podcięciem wentylacyjnym - 1 szt o wym. w świetle 90x205 cm 2) Drzwi do kabiny WC dla osób niepełnosprawnych z podcięciem wentylacyjnym - 1 szt o wym. w świetle 90x205 cm 3) Drzwi do kabin WC z podcięciem wentylacyjnym – 2 szt. o wym. w świetle 70x205 cm | szt. | 4.00  |  |  |
| 21d.3 | KNR 2-02 2006-04  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach  | m2 | 16.27 |  |  |
| 22d.3 | KNR 2-02 1118-09  | Posadzki układane z płytek ceramicznych mocowanych na klej  | m2 | 16.27 |  |  |
| 23d.3 | KNR 2-02 2009-02  | Wykonanie gładzi gipsowych na suficie łazienki  | m2 | 16.27 |  |  |
| 24d.3 | KNR 0-31 0205-04  | Montaż nowego grzejnika panelowego  | szt. | 1.00  |  |  |
| 25d.3 | KNR 2-02 1505-03  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu łazienki  | m2 | 16.27 |  |  |
| 26d.3 | KNR 0-31 0111-02  | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka | szt. | 2.00  |  |  |
| 27d.3 | KNR 0-31 0111-02  | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka – dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1.00  |  |  |
| 28d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Dostawa i montaż umywalek ściennych porcelanowych o wymiarach 55x65 cm | szt. | 2.00 |  |  |
| 29d.3 | KNR 2-15 0221-02  | Dostawa i montaz umywalki ściennej porcelanowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych  | szt. | 1.00  |  |  |
| 30d.3 | KNR-W 2-15 0233-03  | Ustępy na stelażu podtynkowym | kpl. | 2.00  |  |  |
| 31d.3 | KNR-W 2-15 0233-03  | Ustępy na stelażu podtynkowym dla osób niepełnosprawnych  | kpl. | 1.00  |  |  |
| **Podsumowanie:** |  |
| **4** |  | **Wyposażenie**  |  |  |  |  |
| 32d.4 | KNR 4-01 0322-0  | Dostarczenie i montaż luster do łazienki wklejanych w płaszczyźnie płytek | szt. | 2.00  |  |  |
| 33d.4 | KNR 4-01 0322-01  | Dostarczenie i montaż lustra uchylnego do łazienki dla osób niepełnosprawnych  | szt. | 1.00  |  |  |
| 34d.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie łazienki | szt.  | 3.00 |  |  |
| 35d.4 | KNR 4-01 0322-01  | Dostarczenie i montaż uchwytow na papier toaletowy w kabinach WC  | szt. | 3.00  |  |  |
| 36d.4 | KNR 4-01 0322-01  | Dostarczenie i montaż uchwytow i poręczy przy urządzeniach sanitarnych w łazience dla osób niepełnosprawnych  | szt. | 4.00  |  |  |
| 37d.4 | KNR-W 5-08 0512-01  | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact  | kpl. | 5.00  |  |  |
| 38d.4 | KNR 5-08 0309-02  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem  | szt. | 3.00  |  |  |
| **Podsumowanie:** |  |