|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | |
| NAZWA INWESTYCJI | **Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”** | | |  |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin  Jednostka ewidencyjna Rypin, obręb ewidencyjny Rypin, dz. nr 520/12 | |  | |
| INWESTOR | Powiat Rypiński | |  | |
| ADRES INWESTORA | ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin | |  | |
|  | | | | |
| **Wartość netto:** | | **zł** |  | |
| **Vat ……..%:** | | **zł** |  | |
| **Wartość brutto (cena ofertowa):** | | **zł** |  | |
| **Słownie brutto:** | |  | | |
| WYKONAWCA :  Ofertę sporządził:  Data sporządzenia: …………………………….. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH | | | |
| Nazwa | Wartość Netto  [zł] | Podatek VAT ….. %  [zł] | Wartość brutto  [zł] |
| Roboty demontażowe i rozbiórkowe |  | x | x |
| Roboty instalacyjne |  | x | x |
| Roboty wykończeniowe |  | x | x |
| Wyposażenie |  | x | x |
| **RAZEM:** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | **Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **zł** | **zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze** |  |  |  |  |
| 1  d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie istniejących ścian z cegły gr. 24 cm w łazienkach | m3 | 4.40 |  |  |
| 2  d.1 | KNR 4-01 0701-03 | Skucie istniejących płytek ściennych oraz posadzkowych | m2 | 51.80 |  |  |
| 3  d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Demontaż istniejących ościeżnic drzwi wejściowych i wewnętrznych łazienek | szt. | 6,00 |  |  |
| 4  d.1 | KNR-W 4-01 0440-06 | Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt G-K | m2 | 15.28 |  |  |
| 5  d.1 | KNR 19-01 0116-05 | Usunięcie z budynku gruzu z wysokości II piętra z transportem ręcznym m | m3 | 5.94 |  |  |
| 6  d.1 | KNR 4-01 0304-01 | Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie korytarza | m3 | 0.45 |  |  |
| 7  d.1 | KNR 4-01 0329-03 | Powiększenie istniejącego otworu drzwi wejściowych z korytarza w celu dostosowania otworu dla korzystania przez osoby niepełnosprawne | m3 | 0.10 |  |  |
| 8  d.1 | KNR 2-02 0121-01 | Wykonanie nowych ścianek działowych z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm murowanych na zaprawie klejowej | m2 | 17.06 |  |  |
| 9  d.1 | KNR 2-02 1102-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek | m2 | 16.27 |  |  |
| **Podsumowanie:** | | | | | |  |
| **2** |  | **Roboty instalacyjne** |  |  |  |  |
| 10  d.2 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż istniejącego rurociągu z PCW o śr. 110 mm | m | 33.90 |  |  |
| 11  d.2 | S 215 0600- 02 | Wykonanie nowej instalacji wodociągowej - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach łazienki | m | 16.50 |  |  |
| 12  d.2 | S 215 0800- 01 | Wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych w łazience | m | 7.00 |  |  |
| 13  d.2 | S 215 1000- 04 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków w bruzdach ściennych łączone metodą wciskową - podejścia pod WC | m | 55.80 |  |  |
| 14  d.2 | KNR 0-13 0228-01 | Rurociągi o śr. 50 mm wykonane w bruzdach ściennych - podejścia pod umywalki | m | 5.00 |  |  |
| 15  d.2 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do podejść pod umywalki | m | 5.00 |  |  |
| 16  d.2 | KNR 2-17 0114-01 | Wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej w przestrzeni podsufitowej z rur stalowych średnicy 100 mm | m | 10.00 |  |  |
| 17  d.2 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podejścia pod WC | m | 11.00 |  |  |
| 18  d.2 | TZKNBK XVII 07-06 | Instalowanie nowych przewodów elektrycznych YDY do 3x2,5 mm2 do gniazd wtykowych oraz do oświetlenia łazienki | m | 21.90 |  |  |
| **Podsumowanie:** | | | | | |  |
| **3** |  | **Roboty wykończeniowe** |  |  |  |  |
| 19  d.3 | KNR 2-02 0822-05 | Licowanie ścian płytkami układanymi na zaprawie klejowej | m2 | 82.62 |  |  |
| 20  d.3 | KNR 2-02 1016-01 | Dostawa i montaż kompletnych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną metalową i okuciami:  1) Drzwi wejściowe do łazienki z podcięciem wentylacyjnym - 1 szt o wym. w świetle 90x205 cm  2) Drzwi do kabiny WC dla osób niepełnosprawnych z podcięciem wentylacyjnym - 1 szt o wym. w świetle 90x205 cm  3) Drzwi do kabin WC z podcięciem wentylacyjnym – 2 szt. o wym. w świetle 70x205 cm | szt. | 4.00 |  |  |
| 21  d.3 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach | m2 | 16.27 |  |  |
| 22  d.3 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki układane z płytek ceramicznych mocowanych na klej | m2 | 16.27 |  |  |
| 23  d.3 | KNR 2-02 2009-02 | Wykonanie gładzi gipsowych na suficie łazienki | m2 | 16.27 |  |  |
| 24  d.3 | KNR 0-31 0205-04 | Montaż nowego grzejnika panelowego | szt. | 1.00 |  |  |
| 25  d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu łazienki | m2 | 16.27 |  |  |
| 26  d.3 | KNR 0-31 0111-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka | szt. | 2.00 |  |  |
| 27  d.3 | KNR 0-31 0111-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka – dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1.00 |  |  |
| 28  d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Dostawa i montaż umywalek ściennych porcelanowych o wymiarach 55x65 cm | szt. | 2.00 |  |  |
| 29  d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Dostawa i montaz umywalki ściennej porcelanowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1.00 |  |  |
| 30  d.3 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy na stelażu podtynkowym | kpl. | 2.00 |  |  |
| 31  d.3 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy na stelażu podtynkowym dla osób niepełnosprawnych | kpl. | 1.00 |  |  |
| **Podsumowanie:** | | | | | |  |
| **4** |  | **Wyposażenie** |  |  |  |  |
| 32  d.4 | KNR 4-01 0322-0 | Dostarczenie i montaż luster do łazienki wklejanych w płaszczyźnie płytek | szt. | 2.00 |  |  |
| 33  d.4 | KNR 4-01 0322-01 | Dostarczenie i montaż lustra uchylnego do łazienki dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1.00 |  |  |
| 34  d.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie łazienki | szt. | 3.00 |  |  |
| 35  d.4 | KNR 4-01 0322-01 | Dostarczenie i montaż uchwytow na papier toaletowy w kabinach WC | szt. | 3.00 |  |  |
| 36  d.4 | KNR 4-01 0322-01 | Dostarczenie i montaż uchwytow i poręczy przy urządzeniach sanitarnych w łazience dla osób niepełnosprawnych | szt. | 4.00 |  |  |
| 37  d.4 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact | kpl. | 5.00 |  |  |
| 38  d.4 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem | szt. | 3.00 |  |  |
| **Podsumowanie:** | | | | | |  |